**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS[[1]](#footnote-1)**

***“*Jauna transportlīdzekļa iegāde”,**

**identifikācijas Nr. R95VSK2025/2**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Prasība** | **Atbilstība** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Automašīnas marka un modelis** | | |  |
| **Dzinēja veids** | | |  |
| **Nulles izplūdes spēja** | | |  |
| **Tehniskie parametri** | | | |
|  | Automašīnas kategorija saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” | M1 |  |
|  | Skaits | 1 |  |
|  | Tips | Daudzfunkciju |  |
|  | Pirmās reģistrācijas datums (ražošanas gads) | Jauna, 2025. gads |  |
|  | Klase | Mazā daudzfunkciju |  |
|  | Dzinēja veids | Hybrid |  |
|  | Piedziņas veids | Priekšpiedziņa / FWD |  |
|  | Vietu skaits | 7 vietu, ieskaitot vadītāja vietu. |  |
|  | Automašīnas pilna masa | No 1801 kg līdz 2100 kg. |  |
|  | Automašīnas garums | Ne mazāk kā 4500 mm. |  |
|  | Automašīnas platums, bez ārējiem atpakaļ skata spoguļiem | Ne mazāk kā 1700 mm. |  |
|  | Automašīnas augstums | Ne mazāk kā 1650 mm. |  |
|  | Automašīnas garenbāze | Ne mazāk kā 2850 mm. |  |
|  | Klīrens, bez kravas | Ne mazāk kā 190 mm. |  |
|  | Kravas nodalījuma max tilpums | Ne mazāk kā 1500 l. |  |
|  | Durvju skaits | Ne mazāk kā 5. |  |
|  | Vidējais degvielas patēriņš kombinētā ciklā | Ne vairāk kā 5.2 l/100km. |  |
|  | Atbilstība piesārņojumu emisiju standartam | Vismaz EURO 6. |  |
|  | Dzinēja jauda (maksimālā (kW)) | Ne mazāk kā 100 kW. |  |
|  | Transmisija (pārnesuma kārba veids) | Ne mazāk kā 6 pakāpju automātiskā. |  |
|  | Ritošā daļa | Uz katru asi divi riteņi. |  |
| **Drošības aprīkojums** | | | |
|  | Bremžu sistēma | Aktīvās drošības sistēma - ABS |  |
|  | Gaisa drošības spilveni | Vismaz vadītāja un blakus sēdošā pasažiera drošības spilvens. |  |
|  | Pretaizdzīšanas sistēma | Rūpnīcā iebūvēts dzinēja imobilaizers. |  |
|  | Joslu pārkāpšanas brīdinājums (BSW) | Ir |  |
| **Komforta līmenis** | | | |
|  | Vadītāja vietas apsilde un dzesēšana | Kondicionēšanas iekārta. |  |
|  | Atpakaļ skata spoguļi | Elektroniski vadāmi un apsildāmi atpakaļ skata sānu spoguļi. |  |
|  | Sānu logi | elektroniski vadāmi, vismaz priekšējo logu pacēlāji. |  |
|  | Audiosistēma | Multimedija sistēma |  |
|  | Automašīnas aprīkojums | Salonā un bagāžas nodalījumā izņemami gumijas paklājiņi. |  |
|  | Atslēga | 2 gb. aizdedzes atslēgas ar centrālo atslēgu, pret aizdzišanas signalizāciju un distances pulti. |  |
|  | Priekšējie sēdekļi | Apsildāmi |  |
|  | Parkošanās sensori | Aizmugurējie parkošanās sensori |  |
| **Zaļā publiskā iepirkuma prasības** | | | |
|  | CO2 emisijas | Nepārsniedz 140 g/km (kombinētā vērtība pēc WLTP mērīšanas metodes) |  |
|  | Izplūdes gāzu emisijas | Vismaz EURO 6 |  |
|  | Ekoloģiska braukšana | Ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst automašīnai |  |
|  | Trokšņa emisiju līmenis | Nepārsniedz 74 dB (A)  Drive – by režīmā |  |
| **Papildu prasības** | | | |
|  | Riepas | Rezerves ritenis vai riepu remonta komplekts.  Vieglmetāla diski ar vasaras un ziemas riepām. |  |
|  | Pirmās palīdzības aptieciņa | Atbilstoša MK 2010. gada 3. augusta noteikumiem Nr.713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”. |  |
|  | Ugunsdzēšamais aparāts | Atbilstošs MK 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” ar derīgu lietošanas termiņu vismaz 12 (divpadsmit) mēneši pēc Piegādes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
|  | Avārijas apstāšanās zīme | Atbilstoša MK 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”. |  |
|  | Veste | 1 (viena) veste ar atstarojošiem elementiem. |  |
|  | Instrumentu komplekts | Instrumentu komplekts ar pacēlāju riteņa nomaiņai (rūpnīcas paredzētais). |  |
| **Vispārīgās prasības** | | | |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 36 (mēneši) mēneši vai 100 000 km (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais). |  |
|  | Servisa iespējas Latvijā (uzņēmuma nosaukums adrese) | 100 km attālumā no piegādes adreses. |  |
|  | Ekspluatācijas grāmatiņa | Piegādes nodošanas – pieņemšanas brīdī jāiesniedz ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |  |
|  | Testa brauciens | Pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas pircējam ir tiesības izmantot testa braucienu. Jānodrošina pietiekamu degvielas daudzumu vai uzlādi testa braucienam (ne mazāk kā 50 km). |  |
|  | Piegāde | Piegāde jāveic ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |
|  | Reģistrācija | CSDD uz pasūtītāja vārda. |  |
|  | Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvja[[2]](#footnote-2) vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

1. Tehniskā specifikācija iepirkumam “Transportlīdzekļa piegāde”, identifikācijas Nr. R95VSK2025/2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona saskaņā ar nolikuma 4.1.3. punktu. [↑](#footnote-ref-2)